Приложение к Постановлению главы АСП «село Эминхюр» от 28.04.2018 г. № 10а

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село Эминхюр» Сулейман- Стальского муниципального района Республики Дагестан на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;  Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ;  Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №641 |
| Заказчик | Администрация сельского поселения «село Эминхюр» Сулейман- Стальского района РД |
| Разработчик  технического  задания | Администрация сельского поселения «село Эминхюр» Сулейман- Стальского района РД |
| Разработчик  инвестиционной  программы | Администрация сельского поселения «село Эминхюр» Сулейман- Стальского района РД |
| Временное требование к инвестиционной программе | Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны осуществляться в течение срока ее реализации в период 2018-2022 годов. |
| Общая стоимость  инвестиционной  программы | Определить в ходе разработки программы. |
| Срок разработки инвестиционной программы | В течение 2 месяцев с момента утверждения технического задания |
| Исполнитель  инвестиционной  программы | Администрация сельского поселения «село Эминхюр» Сулейман- Стальского района РД и администрация МР «Сулейман-Стальский район» |
| Цели  инвестиционной  программы | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов жилищного назначения, социальной инфраструктуры и промышленности к системам водоснабжения и водоотведения;  Обеспечение на территории сельского поселения бесперебойного снабжения питьевой водой населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленности в объемах и качеством, соответствующим СанПиН 2 1 4 1074­01; |

, в отношении, которой разрабатывается инвестиционная Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду

Тариф на подключение вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства существующих объектов жилищно-коммунального комплекса к системам водоснабжения и водоотведения.

Источники

финансирования

Собственные средства сельского поселения (предприятия).

Заемные средства, в том числе кредитных организаций и внебюджетных фондов.

Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего

инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы

|  |  |
| --- | --- |
|  | определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;  ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;  з) и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Мероприятия  Программы | **1. Водоснабжение:**   1. Прокладка водопроводных полиэтиленовых магистральных сетей за пределами села для подключения новой линии, д-50мм, протяженностью 1000 м. с. Эминхюр. 2. Произвести реконструкцию водопроводных сетей в сельском поселении с.Эминхюр, ул. Ленина по Т.Хрюгского протяженностью 400 м. 3. Произвести ремонт и очистку источника водопровода «с/х Герейханова- Царкуш-Казмаляр». Дезинфекция. 4. Установка резервуара объемом 20 тонн для запаса воды с.Эминхюр в новом микрорайоне. 5. Обустройство, в соответствии с проектом, зон санитарной охраны источника водопровода «с/х Герейханова-Даркуш-Казмаляр». 6. В соответствии с Программой производственного лабораторного контроля проводить лабораторные исследования воды на базе аккредитованной лаборатории. |
| Форма  представления проекта целевой программы | Проект целевой программы представить на бумажном (3 экземпляра) и электронном носителях |

Дата создания материала: 28.04.2018г